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Артикул ЗД171, ЗД172, ЗД173
Воротник для животных, войлок, S (20-25см)
Воротник для животных, войлок, M (25-30см)
Воротник для животных, войлок, L (30-35см)
Описание изделия 

Воротник изготовлен из светло-серого синтетического каландрированного войлока. 
Состоит из одной цельной полукруглой детали с тремя «ушками». На «ушках» имеются прорези для продевания ф них ошейника. По короткому срезу настрочена липучка белого цвета шириной 20 мм.
Сложить воротник в три раза, вложить в пакет, вложить вкладыш. Заклеить пакет. На пакет наклеить стикер.
Упакованные изделия уложены в гофрокороб, в количестве согласно спецификации на упаковку.
Спецификация деталей изделия
	Наим. детали
	Кол-во

	Норма расхода
	Вид материала

	Цвет 
	Примечание


	Основа 36,5х11 см
	1 дет
	0,07247 м2
	Войлок синтет. каландрированный, 470г/м2, светло-серый, ш.160см
	Светло-серый

	Раскрой АРК Гербер с проколами
Приложение 1.


Спецификация фурнитуры
	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	Липучка-петля  - ш.2см, дл.10см (ЗД171) белый
	
	10*1 шт
	0,1
	белый
	

	Липучка-крючок  - ш.2см, дл.10см (ЗД171) белый
	
	10 смх1 шт
	0,1
	белый
	

	Липучка-петля  - ш.2см, дл.13см (ЗД172) белый
	
	13 см х 1 шт
	0,13
	белый
	

	Липучка-крючок  - ш.2см, дл.13см (ЗД172) белый
	
	13 смх1 шт
	0,13
	белый
	

	Нитки швейные
	35ЛЛ белый
	2,64 м (ЗД171)
3 м (ЗД172)
	0,00106 боб2500м

0,00120 боб2500м
	белый
	


Спецификация упаковки
	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	150х200 (+30клап) ус(прозр) кл. п/п, 30мк
	 
	1
	1 шт
	
	ЗД171

	180х300 усил(прозрач), кл.слой, 30мк
	
	1
	1 шт
	
	ЗД172

	200х300 (+70клап) п/п ,НОРР,кл., европодвес, с белым ус., 35мк  
	
	1
	1 шт
	
	ЗД173

	Вкладыш ЗД171-172-173 Воротник для животных, войлок, (S, M, L)/ меловка/
	
	1
	1 шт
	
	меловка

	Термоэтикетка - стикер
	полуглянец, большой, 58х40мм
	1
	1 шт
	
	

	Гофрокороб без печати
	Б2206, 0,126кг, для настоев, 345х195х110мм
	1 на 12 шт
	0,08333
	
	ЗД171

	Гофрокороб без печати
	Б2206, 0,126кг, для настоев, 345х195х110мм
	1 на 8 шт
	0,125
	
	ЗД172, ЗД173

	Термоэтикетка - стикер
	полуглянец, малый, 46х18мм
	2 шт на кор
	0,16667

0,25
	
	ЗД171

ЗД172, ЗД173


Технологическая последовательность обработки
	№ п/п
	Наим-е операции
	Тех.параметры выполнения
	Вид работ
	Разряд работ
	Примечание

	1
	Настрачивание липучек
	Мягкую нарезанную липучки наложить изнаночной стороной на лицевую сторону воротника.
Перекрывая проколы на 2 мм, настрочить по длинным сторонам. Ш/ш – 0,2-0,3 см.
Жесткую нарезанную липучку наложить изнаночной стороной на изнаночную сторону воротника.

Перекрывая проколы на 2 мм, настрочить по длинным сторонам. Ш/ш – 0,2-0,3 см.
	Прямострочная швейная машина
	3
	Закрепки в начале и в конце строчки.

	
	Технологическая последовательность упаковки


	№ п/п
	Наим-е операции
	Тех.параметры выполнения
	Вид работ
	Разряд работ
	Примечание

	1
	Упаковка
	Почистить изделие от производственного мусора.
	Упаковщица
	2
	Изделие складывается лицом вверх



Требования к качеству изделий
	Наименование требования
	Описание требования

	Соблюдение требований к качеству упаковки
	Контроль четкости текста и сканирования штрих-кодов на стикерах. 

Соблюдение количества изделий в коробках

	Соблюдение требований к внешнему виду изделия
	Изделие должно быть без пятен и вкраплений других цветов


Приложение 1

Автоматизированный раскрой Гербер ЗД171
 (на 17 к-тов с полотна, 1 к-т= 1основа)

Войлок синтетический каландрированный св.серый 470 г/м2 ш.160см
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Автоматизированный раскрой Гербер ЗД172

 (на 14 к-тов с полотна, 1 к-т= 1основа)

Войлок синтетический каландрированный св.серый 470 г/м2 ш.160см
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Приложение 1

Автоматизированный раскрой Гербер ЗД173

 (на 12 к-тов с полотна, 1 к-т= 1основа)

Войлок синтетический каландрированный св.серый 470 г/м2 ш.160см
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