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Мочалка "Брикет", джут, 16х11х4см
Мочалка прямоугольной формы из кругловязаного полотна шириной 10 см с петлей. Внутри мочалки поролон толщиной 40мм.
Спецификация деталей изделия
	
	
	
	
	
	
	


	Наим. детали
	Кол-во

деталей
	Норма расхода
	Вид мат-ла
	Кол-во нитей
	Цвет/принт
	Прим.



	Основа 24х11см (переплетение кулирная гладь)
	1
	0,02000кг
	Нить джутовая, 280Текс
	2


	Белый
	Дисковый нож

	поролон h=40мм 9х14см
	1
	0,01471 кв.м
	Поролон 40мм листовой 2х1м
	
	Белый


	Сабельный нож


Спецификация фурнитуры

	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	Нитки швейные
	35ЛЛ
	0,75м

	0,0003
Боб2500
	Бежевый

	

	Тесьма
	Тесьма эласт.ш.18мм - 12см  
	1
	0,12м
	Бежевый
	


Спецификация упаковки
	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Ед.изм
	Цвет
	Примечание

	Этикетка - хедер
	Хедер "БАНИКА" ДЖУТ этикетка выр140х150 — прямоуг/картон крафт/
	1
	шт
	
	

	Термоэтикетка - стикер
	Большой, 58х40мм 
	1
	шт
	
	

	Пакет
	150х250 п/п, 30 мкм
	1
	шт
	
	

	Скрепки упаковочные 
	26/6
	2
	шт
	
	

	Гофрокороб с печатью
	0,185кг, 355х195х245
	0,06667
	шт
	
	



Технологическая последовательность обработки
	№ п/п
	Наим-ие операции
	Тех.параметры выполнения
	Вид работ
	Разряд работ
	Примечание

	Подготовительные работы

	1
	Вязание полотна-основы
	Вязание полотна-основы на кругловязальном оборудовании, предназначенном для вязания данного артикула
	Вязание 
	2
	Согласно заправочной карте 

	2
	Нарезка полотна-основы
	Отмерить и нарезать полотно длиной 24 см
	Подбор

	2

	Полотно остается лицевой стороной внутрь

	Сборка мочалки

	1
	Сборка
	1. Обтачать один торцевой срез, вкладывая в угол среза шнур, сложенный пополам
2. Вывернуть на лицевую сторону
3. Разместить внутри поролон
4. Застрочить открытый срез мочалки, подправляя углы
	Прям.
	3
	

	Упаковка

	1
	Упаковка
	1. Вложить в пакет. 
2. Наклеить стикер на хедер
3. Закрепить хедер степплером с двух сторон. 
	Упаковщица
	2
	

	2
	Комлектовка
	Сложить по 15 штук в маленькую коробку, заклеить, подписать
	Упаковщица
	2
	


Требования к качеству выполнения работ
	Требование
	Описание требования

	Качество вязанного полотна
	Параметры полотна согласно технологической карте, заправочной карте и Инструкции по контролю качества вязанного полотна

	Качество подготовки полуфабрикатов
	Параметры полуфабриката согласно заправочной карте и Инструкции по контролю качества подготовки полуфабриката

	Качество строчек
	Параметры швов и строчек согласно Рабочей инструкции швеи по качеству строчек.
 

	Качество упаковки
	Соблюдение ровного крепления этикеток на изделиях.

Контроль четкости текста и штрих-кодов на стикерах. Соблюдение кол-ва изделий в коробках.  

	Соблюдение  технологической последовательности
	Соблюдение лицевой и изнаночной стороны на деталях. Соблюдение технологии и последовательности сборки. 


Раскладка крой сабельный нож Поролон 40мм листовой 1х2м 
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67 шт. с листа
