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Артикул — К30
Термосумка из спанбонда 30х19х29см
Термосумка прямоугольной формы, лицевая сторона выполнена из таффеты, внутренняя — из фольгированного изолона. Крышка на молнии, ручки из стропы.

Спецификация деталей изделия

	Арт.
	Наимен-ие детали
	Кол-во

	Норма расхода
	Вид материала

	Цвет/принт

	Примечание


	К30
	Основа перед 72х35 см
	1
	0,525м2

	Таффета набивная
	В ассортименте

	16 проколов



	
	Основа спинка 72х33 см
	1

	
	
	
	8 проколов

	
	Заглушка для молнии 6х4см
	2
	
	
	
	

	
	Изолон перед 72х31см
	1
	0,49м2
	Изолон фольгированный

	
	

	
	Изолон спинка 72х33см
	1
	
	
	
	


Спецификация фурнитуры

	Арт.
	Наим-ие
	Характ-ки
	Кол-во
	Норма расхода на 1шт.
	Материал
	Цвет
	Примечание

	К30
	Молния
	№5
	1шт
	0,74м
	
	В ассортименте
	

	
	Бегунок
	№5
	2шт
	
	Никель
	серебристый
	

	
	Стропа
	6г/м2, 25мм.
	1шт.
	1,55м
	
	В ассортименте
	

	
	Стропа
	6г/м2, 25мм.
	1шт.
	1,15м
	
	В ассортименте
	

	
	Нитки
	35ЛЛ
	25м
	0,01 бобин2500м
	
	В ассортименте
	


Технологическая последовательность обработки
	№ п/п
	Наименование операции
	Тех.параметры выполнения
	Вид работ
	Разряд работ
	Примечание
	Время, сек.(с Кпзолн)


	1
	Заготовить деталь переда
	Настрочить ручки из стропы по проколам( 6 проколов).    
	Прямостр.
	3
	
	44

	
	
	Настрочить молнию, заложив ее в складку на детали переда(8 проколов по длинной стороне детали переда) ш.ш. 0,3см.
	
	
	
	48

	
	
	Деталь из таффеты наложить на деталь изолона лицевой стороной внутрь, стачать по длинной стороне ш.ш.1 см. Перегнуть на лицевую сторону,
	
	
	
	30

	
	
	Соединить детали таффеты и изолона по контуру ш.ш. 2-3мм.
	
	
	
	65

	
	
	Проложить отделочные-формообразующие строчки по проколам, образуя передние ребра сумки(4 прокола).
	
	
	
	40

	2
	Заготовить заднюю деталь сумки
	Настрочить ручки из стропы по проколам. 
	Прямостр.
	3
	
	73

	
	
	Притачать молнию по трем сторонам  крышки задней детали таффеты между надсечками
	
	
	
	56

	
	
	Обтачать крышку вдоль молнии изолоном
	
	
	
	80

	
	
	Вывернуть и выправить крышку
	
	Ручная операция
	
	31

	
	
	Скрепить две детали по контуру, проложить отделочную строчку вдоль молнии, подкладывая заглушки. Проложить формообразующую строчку по дну
	
	3
	
	136


	3
	Вставит замки в молнию в разъем с двух сторон навстречу друг другу.
	
	Подбор.
	2
	
	35

	4
	Сборка сумки
	Сложить детали переда и спинки лицом к лицу, стачать по периметру, начиная и заканчивая строчку у срезов молнии. 
	Прямостр.
	3
	Закрепки в начале и в конце строчки

	94

	5
	Подрезка
	Подрезать выступающие участки запасов шва сборки сумки(при наличии), высечь молнию.
	Подбор.
	2
	
	35

	6
	Окантовка
	Окантовать запасы шва сборки сумки. Подрезать концы тесьмы, нитки
	Окант.
	3
	Тесьма 22мм
	51

	7
	Вывернуть, расправить сумку, проверить качество
	
	Подбор.
	2
	
	30


