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Артикул —ЗД011
Домик для животных"Будка Джентльмена", войлок, 33х33х45см
Описание изделия 

Домик для животных с одним входом, прямоугольным дном, и закругленным верхом. Крой состоит из двух торцевых деталей с полукруглым верхом и прямым низом, образующих стенки высотой 33,5см и шириной 38см, в одной из которых выполнено отверстие входа диаметром 18см, прямоугольной детали дна с размерами 33,5см на 45см, и детали крыши с размерами 87,5см на 44,5см. На лицевой  поверхности торцевой детали с вырезом нашита аппликация в виде бантика и двух ушей из тёмно-серого синтетического войлока. Упакованные изделия уложены в гофрокороб, в количестве согласно спецификации на упаковку.
Спецификация деталей изделия
	Наим. детали
	Кол-во

	Норма расхода
	Вид материала

	Цвет/принт

	Примечание


	Дно 33,5х45см
	1дет.
	0,8600м2
	Войлок синт. Каландр 450г/м2, светло-серый, ш.160см
	Светло-серый

	Раскрой АРК Гербер с надсечками и проколами на размещение аппликации
Приложение 1.

	Крыша 87,5х44,5см
	1дет.
	
	
	
	

	Передний торец 33,5х38см (с вырезом д.18см)
	1дет.
	
	
	
	

	Задний торец 33,5х38см
	1дет.
	
	
	
	

	Бантик
	1дет.
	0,00551м2
	Войлок синтетический каландрированный, 500г/м2 тёмно-серый, ш.160см
	Тёмно-серый
	Раскрой АРК Гербер Приложение 2,3.

	Ухо
	2дет.
	0,01493м2
	
	
	


Спецификация фурнитуры
	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	Нитки
	35ЛЛ
	1

	0,028
боб2500
	серый

	


Спецификация упаковки
	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	Термоэтикетка-стикер
	 полуглянец, большой, 58х40мм
	1
	1шт
	ч/б
	Согласно артикулу

	Гофрокороб с печатью
	0,485кг, 575х355х375
	1на 8шт.
	0,125шт

	коричневый
	Б.К.8

	Биркодержатель
	25мм, нейлон, тонкий (fine), бесцветный (прозрачный)
	5
	5шт
	прозрачный
	

	Скрепки упаковочные 23/8
	
	1
	1шт
	
	

	Этикетка 
	Бирка-степлер "EVA home"малая 59х83мм выр /картон-крафт/
	1
	1шт
	коричневый
	крафт картон


Технологическая последовательность обработки
	№ п/п
	Наим-е операции
	Тех.параметры выполнения
	Вид работ
	Разряд работ
	Примечание

	1
	Настрачивание аппликации
	1. Разместить на лицевой поверхности торцевой детали с вырезом уши и бантик по проколам, и закрепить сквозной строчкой.
	Подбор
	2
	Размещение аппликации  согласно схеме.  Приложение 3.


	2
	Сборка
	1. Стачать торцы с крышей.

2. Втачать дно
	Прямострочка
	3

	Смотреть образец.

Закрепки в начале и в конце строчек.


	Технологическая последовательность упаковки

	№ п/п
	Наим-е операции
	Тех.параметры выполнения
	Вид работ
	Разряд работ
	Примечание

	1
	Подбор
	1.Почистить изделие.
	Упаковщица
	2
	

	2
	Упаковка
	1. Наклеить стикер на бирку.

2. Сложить, закрепить степлером бирку на верхнем срезе одной  скрепкой.
3. Закрепить сложение изделия этикет-пистолетом 5-ю биркодержателями.

3. Сложить по 8 штук в большую коробку.
	Упаковщица
	2
	Б.К.8


Требования к качеству изделий
	Наименование требования
	Описание требования

	Соблюдение требований к качеству упаковки
	Соблюдение ровного закрепления этикеток на изделиях.

Контроль четкости текста и сканирования штрих-кодов на стикерах. 

Соблюдение количества изделий в коробках

	Соблюдение требований к качеству строчек
	Параметры швов и строчек согласно Рабочей инструкции швеи и требованиям технологической последовательности изготовления 

	Соблюдение требований к качеству сборки изделия
	Соблюдение лицевой и изнаночной стороны  на деталях. Соблюдение технологии сборки


Приложение 1.

Автоматизированный раскрой Гербер 
 (на 4 к-та с полотна, 1 к-т= 1деталь дна+1деталь крыши+1 деталь торца с вырезом+1деталь торца без выреза)

Войлок синтетический св.серый ш.160см 
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Vs Packnagew: ZD011_ V160
fLna: 2M 6,98Ck Winpiia: 160,00Ch Vicrnonszosarme: 91,19%
Moaens/Pastvep/Kon. :ZDO11_V160 1/10
He paswewenmsie/Pasweweniuie: 24/16




Приложение 2. 
Автоматизированный раскрой Гербер 
 (на 60 к-тов с полотна, 1 к-т= 2 уха)

Войлок синтетический тёмно-серый ш.160см 
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s Packrag: YA4T21.22 UHO_VCH160
[1sa: OM 51.47Cu Uinpra: 156,00Ck Vicnonssosare: 80,33%
Moneni/Paswiep/Kon. : MHR_UHO 30X50 FCH160 1/219

He pasweuienmbte/Pasueuerue: 199/120




Приложение 3. 

Автоматизированный раскрой Гербер 
 (на 108 к-тов с полотна, 1 к-т= 1 бантик)

Войлок синтетический тёмно-серый ш.160см 
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s Packnaay: BANTIK V160
fLna: OM 40,56Cu Winpiia: 156,00Ch Vicrnonszosarme: 66,53%
Moaens/Paswep/Kon. : BANTIK 1/208

He paswewjennsie/Pasuewene: 100/108




Приложение 3. Нашивание аппликации.

[image: image5.png]3011 cxema coBMeLLEHNS annnuKaLmMmn ¢ Kpoem.

2 COBMECTUTb YLLIM HXHAMK yrnamu
K Mpokoriam AeTanu.

CoBMecTUTb BaHTUK LIeHTPOM
K pokonam Aetanu.

3aerI'II/|Tb CKBO3HbIMW CTPOYKamu.

T — o sashencoi

Frpona o ancponson





