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Артикул ЗД0013
Когтеточка для животных,  войлок,  на липучке, 30х50см
Описание изделия 

Когтеточка изготовлена из светло-серого синтетического каландрированного войлока. 
Состоит из одной цельной прямоугольной детали. По длинной стороне когтеточки настрочена липучка шириной 20 мм на расстоянии 5-7 мм от среза.
Изделие сложено путем сложения в 2 раза. Вложить когтеточку в пакет, вложить вкладыш. Заклеить пакет. На пакет наклеить стикер.
Упакованные изделия уложены в гофрокороб, в количестве согласно спецификации на упаковку.
Спецификация деталей изделия
	Наим. детали
	Кол-во

	Норма расхода
	Вид материала

	Цвет 
	Примечание


	Основа 30х50 см
	1 дет
	0,16960 м2
	Войлок синтет. каландрированный, 470г/м2, светло-серый, ш.160см
	Светло-серый
	Раскрой Саб.нож
Приложение 1.


Спецификация фурнитуры
	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	Липучка-крючок  - ш.2см, дл.50см (ЗД0013) белый
	
	1 шт
	0,5 м
	белый
	

	Нитки швейные
	35ЛЛ белый
	3,72 м
	0,00149 боб2500м
	серый
	


Спецификация упаковки
	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	180х300 усил(прозрач), кл.слой, 30мк
	 
	1
	1 шт
	
	

	ЗД0013 Вкладыш 105х148мм/меловка/
	
	1
	1 шт
	
	меловка

	Термоэтикетка - стикер
	полуглянец, большой, 58х40мм
	1
	1 шт
	
	

	Гофрокороб без печати
	д/термометров(упак.в пакет), 290х124х155мм
	1 на 10 шт
	0,1
	
	

	Термоэтикетка - стикер
	полуглянец, малый, 46х18мм
	2 шт на кор
	0,2
	
	


Технологическая последовательность обработки
	№ п/п
	Наим-е операции
	Тех.параметры выполнения
	Вид работ
	Разряд работ
	Примечание

	1
	Настрачивание липучек
	Липучки, нарезанные длиной 50 см, наложить изнаночной стороной на изнаночную сторону длинного среза когтеточки. Отступив равномерное расстоянии от среза 5-7 мм, настрочить по длинным сторонам. Ш/ш – 0,2-0,3 см.
	Прямострочная швейная машина
	3
	Закрепки в начале и в конце строчки.

	
	Технологическая последовательность упаковки


	№ п/п
	Наим-е операции
	Тех.параметры выполнения
	Вид работ
	Разряд работ
	Примечание

	1
	Упаковка
	Почистить изделие от производственного мусора.
	Упаковщица
	2
	Изделие складывается лицом вверх



Требования к качеству изделий
	Наименование требования
	Описание требования

	Соблюдение требований к качеству упаковки
	Контроль четкости текста и сканирования штрих-кодов на стикерах. 

Соблюдение количества изделий в коробках

	Соблюдение требований к внешнему виду изделия
	Изделие должно быть без пятен и вкраплений других цветов.


Приложение 1

Раскрой Сабельный нож 
 (на 10 к-тов с полотна, 1 к-т= 1основа)

Войлок синтетический каландрированный св.серый 470г/м2 ш.160см 
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