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Артикул —ЗД010
Домик для животных "Будка WELCOME", войлок, 33х33х45см
Описание изделия 

Домик для животных с одним входом, прямоугольным дном, и закругленным верхом. Крой состоит из двух торцевых деталей с полукруглым верхом и прямым низом, образующих стенки высотой 33,5см и шириной 38см, в одной из которых выполнено отверстие входа диаметром 18см, прямоугольной детали дна с размерами 33,5см на 45см, и детали крыши с размерами 87,5см на 44,5см. На лицевой  поверхности торцевой детали с вырезом нанесен принт в виде надписи «WELCOME» и четырех следов лап. Упакованные изделия уложены в гофрокороб, в количестве согласно спецификации на упаковку.
Спецификация деталей изделия
	Наим. детали
	Кол-во

	Норма расхода
	Вид материала

	Цвет/принт

	Примечание


	Дно 33,5х45см
	1дет.
	0,8600м2
	Войлок синт. Каландр 450г/м2, светло-серый, ш.160см
	Светло-серый

	Раскрой АРК Гербер с надсечками и проколами на размещение принтов
Приложение 1.

	Крыша 87,5х44,5см
	1дет.
	
	
	
	

	Передний торец 33,5х38см (с вырезом д.18см)
	1дет.
	
	
	
	

	Задний торец 33,5х38см
	1дет.
	
	
	
	


Спецификация фурнитуры
	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	Нитки
	35ЛЛ
	1

	0,028
боб2500
	серый

	

	ЗД010 термобумага с печатью "WELCOME", 160х100см (66шт. из шир.160см)
	
	1шт
	0,02620м2
	
	С угловыми метками совмещения
Приложение 2.

	ЗД010,ЗД041 термобумага с печатью "4 лапки", 160х100см (91шт. из шир.160см)
	Ш.60см
	1шт
	0,0200м2
	
	С угловыми метками совмещения

Приложение 2.


Спецификация упаковки
	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	Термоэтикетка-стикер
	 полуглянец, большой, 58х40мм
	1
	1шт
	ч/б
	Согласно артикулу

	Гофрокороб с печатью
	0,485кг, 575х355х375
	1на 8шт.
	0,125шт

	коричневый
	Б.К.8

	Биркодержатель
	25мм, нейлон, тонкий (fine), бесцветный (прозрачный)
	5
	5шт
	прозрачный
	

	Скрепки упаковочные 23/8
	
	1
	1шт
	
	

	Этикетка 
	Бирка-степлер "EVA home"малая 59х83мм выр /картон-крафт/
	1
	1шт
	коричневый
	крафт картон


Технологическая последовательность обработки
	№ п/п
	Наим-е операции
	Тех.параметры выполнения
	Вид работ
	Разряд работ
	Примечание

	1
	Разрезание принтов
	1. Разрезать бумагу согласно схеме разрезания.
	Подбор
	2
	Приложение 3.

	2
	Нанесение принта
	1. Разместить на лицевой поверхности торцевой детали с вырезом бумагу с принтом, совмещая углы бумаги с метками совмещения с проколами на детали.
2. Закрепить булавками.

3. Выполнить принтование термопрессом.

4. Извлечь деталь, удалить бумагу и булавки.
	Подбор
	2
	Размещение бумаги с принтом согласно схеме принтования.  Приложение 4.


	3
	Сборка
	1. Стачать торцы с крышей.

2. Втачать дно
	Прямострочка
	3

	Смотреть образец.

Закрепки в начале и в конце строчек.


	Технологическая последовательность упаковки

	№ п/п
	Наим-е операции
	Тех.параметры выполнения
	Вид работ
	Разряд работ
	Примечание

	1
	Подбор
	1.Почистить изделие.
	Упаковщица
	2
	

	2
	Упаковка
	1. Наклеить стикер на бирку.

2. Сложить, закрепить степлером бирку на верхнем срезе одной  скрепкой.
3. Закрепить сложение изделия этикет-пистолетом 5-ю биркодержателями.

3. Сложить по 8 штук в большую коробку.
	Упаковщица
	2
	Б.К.8


Требования к качеству изделий
	Наименование требования
	Описание требования

	Соблюдение требований к качеству упаковки
	Соблюдение ровного закрепления этикеток на изделиях.

Контроль четкости текста и сканирования штрих-кодов на стикерах. 

Соблюдение количества изделий в коробках

	Соблюдение требований к качеству строчек
	Параметры швов и строчек согласно Рабочей инструкции швеи и требованиям технологической последовательности изготовления 

	Соблюдение требований к качеству принтования
	Соблюдение схем размещения принтования на деталях

	Соблюдение требований к качеству сборки изделия
	Соблюдение лицевой и изнаночной стороны  на деталях. Соблюдение технологии сборки


Приложение 1.

Автоматизированный раскрой Гербер 
 (на 4 к-та с полотна, 1 к-т= 1деталь дна+1деталь крыши+1 деталь торца с вырезом+1деталь торца без выреза)

Войлок синтетический св.серый ш.160см 
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Приложение 2. Термобумага.
ЗД010 и ЗД041 лапы бумага принт 160х100м на 91к-т
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ЗД010 надпись бумага принт 160х100см на 66шт
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Приложение 3. Схемы разрезания бумаги.
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Приложение 4. Принтование
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3akpenutb bymary 6ynaskamu.




